关于国家市场监督总局办公厅[2021]564号文件《市场监督总局办公厅关于开展电梯鼓式制动器安全隐患专项排查治理的通知》的执行办法的通知：

按国家市场监督总局办公厅[2021]564号文件《市场监督总局办公厅关于开展电梯鼓式制动器安全隐患专项排查治理的通知》，制动器采用铁质松闸杆在电磁力作用下产生摆动，易引起制动器卡阻问题，特别针对定波欣达电梯配件有限公司出厂的曳引机进行制动器顶杆的排查。我公司做为生产厂家，主要负责此次排查的完成。

针对我公司产品的销售覆盖区域，制定不同的方案进行排查更换、维修保养。

具体操作为：

1.对于只需要维修保养的曳引机所采用的，电话通知其维护人员，进行维修保养。

2.对于其需要更换制动器顶杆的曳引机，公司提供制动器顶杆，维修保养按不同制动的拆分方法进行更换。

3.常熟通润、上海蒙特纳利、沈阳蓝光、苏州登导驱动共四家为我公司的配套厂家，其中大多数不需要更换制动型顶杆，出厂时间在2007年以前电梯存在需要顶杆的情况，需要联系维修保养单位进行更换。

特别说明, 苏州登导驱动生产的曳引机制动号为YJ250B的曳引机其型号为DZ250已经过国家检验中心的委托试验，其试验结果为不存在制动器在电磁力作用下产生摆动，引起制动器卡阻问题符合安全要求，无需更换。

如有不了解是否需要更换或如何拆装的的问题，请与本公司联系，联系电话：024-78811822